SULLY 4C Firmware History
EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date: 23/06/2023 - Version: 2.01.6118
Changes and Bugfixes:
- Emergency shut-down immediately with overheat or power fail
- Display and keypad automatically re-activated after failing due to EMC
- Current device and led time saved when power loss
- No error messages when fixture is powered up (avoid messages "power too low")
- Display minor version number with two digits 

Bootloader:
- Display correct version number "1.10"

Date: 06/07/2023 - Version: 2.01.6126
Changes and Bugfixes:
- Focus Mode automatically quit after 1 minute
- Avoid system log crash with more than 128 messages
- Better fitted offset for 48V sensor display
- Status LED for error switched on, when an error is present, not only during displaying the message pop-up window

Date: 03/01/2024 - Version 2.01.6172
Changes and Bugfixes:
- Setting for "DMX Lost Mode" saved correctly
- Correct fading from a Gel to Open and from Open to a Gel
- No error message "48V too low" when power-off
- Error "Not Calibrated" not two times in error list
- Missing menu entry "Status"-"Light Source"-"Power Reduction" added
- Key shortcuts at start-up working as well when an error (e.g. "Not Calibrated")is raised

Date: 03/01/2024 - Version 2.01.6178
Changes and Bugfixes:
- Automatic 'Factory Defaults' on first start (required due to changes made to the Configuration Memory)

Date: 01/10/2024 - Version 2.01.6184
Changes and Bugfixes:
- Allow to transmit only one DMX channel(slot)

Date: 16/10/2024 - Version 2.01.6186
Changes and Bugfixes:
- Fixed "lost/reset DMX address" symptom

Date: 07/11/2024 - Version 2.0.6196 Build Number:6196
Changes:
- Hard Reset Button alert:
  - The FW detects a long pressing of reset button (> 5 sec) when fixture is switched on 
    and display an error message "Hard Reset Locked", continuously, until the end user press OK. 
	After the end user has pressed OK, the error is not detected anymore until next switch on of fixture.

SULLY 4C Historique du Firmware
FR-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date : 23/06/2023 - Version : 2.01.6118
Changements et corrections d’erreurs :
- Arrêt d’urgence immédiat en cas de surchauffe, de panne d'alimentation ou de puissance
- L’écran et le clavier sont automatiquement réactivés en cas de défaillance due à la CEM.
- Sauvegarde du compteur horaire et d'utilisation en cas de coupure de courant
- Pas de messages d’erreur lorsque l’appareil est mis sous tension pour éviter les messages « power too low »)
- Affichage du numéro de version mineure à deux chiffres 

Bootloader:
- Afficher le numéro de version correctement « 1.10 »

Date : 06/07/2023 - Version : 2.01.6126
Changements et corrections d’erreurs :
- Le mode Focus s'éteint automatiquement après 1 minute
- Évite l'écrasement du journal system avec plus de 128 messages
- Décalage ajusté pour l’affichage de l'information du capteur 48V
- Status Led activée en cas d'erreur non seulement lorsqu’une erreur est présente mais aussi lors de l’affichage du message dans la fenêtre pop-up

Date : 03/01/2024 - Version 2.01.6172
Changements et corrections d’erreurs :
- Le réglage du « DMX Lost Mode » est maintenant enregistré correctement
- Corrige le passage d'un filtre de couleur à ouvert (sans filtre) et d'ouvert (sans filtre) à un filtre de couleur
- Pas de message d’erreur « 48V too low » lors de la mise hors tension
- L’erreur « Not Calibrated » n’est pas deux fois indiqué dans la liste des erreurs
- Ajout des menus «Statut»-«Light Source»-«Power reduction»
- Les raccourcis clavier fonctionnent au démmarage mais également lorsqu’une erreur (par exemple, «Not Calibrated»)est générée

Date : 03/01/2024 - Version 2.01.6178
Changements et corrections d’erreurs :
- Lancement automatique d'un 'Factory Defaults' dû à un changement de structure dans la configuration mémoire

Date: 01/10/2024 - Version 2.01.6184
Changements et corrections d’erreurs :
- Permet la transmission d'un seul canal DMX(Slot)
 
Date: 16/10/2024 - Version 2.01.6186
Changements et corrections d’erreurs :
- Corrige le symptôme de la perte ou de la remise à zéro de l'adresse DMX

Date: 07/11/2024 - Version 2.0.6196 Build Number:6196
Changement :
- Alerte sur bouton de réinitialisation:
  - Le firmware détecte une longue pression sur le bouton de réinitialisation (> 5 secondes) lorsque le luminaire est allumé 
    et affiche un message d’erreur « Hard Reset Locked » en continu, jusqu’à ce que l’utilisateur final appuie sur OK. 
	Une fois que l’utilisateur final a appuyé sur OK, l’erreur n’est plus détectée jusqu’à la prochaine mise sous tension de l’appareil.
	
	
	
	
	
	
	
	